**LED COB Downlight TCDL15WLED3**

**Beschreibung**

SMD LED Technologie 15W 1180 Lumen

Epistar COB-LED

mit hochwertigem Marken-Treiber – Treiber extern

Gehäuse aus Alu

Abschlussring weiß

Klarglasscheibe, Mittig matt

Lichtaustritt: direkt strahlend / Abstrahlwinkel 120°

Primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch

Montageart: Einbau

Netzanschluss 230V, AC 50Hz

Farbwiedergabe CRI RA > 80

Lichtfarben 3200K

Schutzart IP 40 (Raumseitig)

elektrische Schutzklasse II inkl. Treiber

Mittlere Lebensdauer: 50.000h

schaltbarer, elektronischer Treiber 230V 50/60Hz, 40W, 900mA, flackerfrei

Maße (DxH): 170 x 96 mm

Deckenausschnitt: 160 mm

Umgebungstemperatur: -10 - +40 °C

Energieeffizienzklasse: A+

CE-Kennzeichen

**Optionen**:

* 3h-Notlicht (Artikel EP)
* dimmbare Ausführung DALI und 1-10V oder Phasenan- und abschnitt

Fabrikat: Galaxy Lichttechnik

Typ TCDL15WLED3 oder gleichwertig